Vejledning til brug af Hysan HSSC  
Redskaber:

* Have- eller blomstersprøjte
* Beskyttelseshandsker
* Børste – af typen halvstiv nylon-opvaskebørste
* Evt. afdækning
* Klude til optørring af spild
* Evt. åndedrætsværn (B2/P3)
* ProClean kvalitetskontrol (evt. anden test)

**Fortynding**Hysan® er et koncentrat som kan fortyndes efter behov.\*  
Koncentreret Hysan® - til særligt genstridig misfarvning  
1 del Hysan® + 1 dele vand - svære angreb  
1 del Hysan® + 2 dele vand - middelsvære angreb  
1 del Hysan® + 3 dele vand - lette angreb

**Afrensning med Hysan®:**

1. Overfladen støvsuges grundigt med støvsuger med pollenfilter (mikrofilter)
2. En opløsning af Hysan® og vand opblandes i en blomster- ell. havesprøjte.
3. Den skimmelangrebne overflade påsprøjtes Hysan® opløsningen og overfladen bearbejdes grundigt med en nylon-børste indtil skimmelangrebet er løsnet fra overfladen. Forbrug ca. 1/2 liter pr. m².
4. Den bearbejdede overflade skylles nu ren med opløsningen fra blomster-/havesprøjten. Derved fjernes mest muligt sporer, partikler og snavs fra overfladen.
5. Den "våde" Hysan-behandlede overflade bør nu stå i op til 1 døgn og virke i overfladen, hvorved restlugtstoffer iltes (oxideres).
6. Efter 1 døgn's virketid kan overfladen evt. aftørres med rent vand.
7. Er der risiko for genvækst på grund af vedvarende fugt i underlaget, kan der efterbehandles med ProtoxSkimmel.