Indstillingsguide boks 1 (TR 610 top)

# Sommer drift

**For at indstille ventilationen til sommer-drift (dag/nat drift):**

1. Check at tiden går korrekt – Hvis ikke, se i ”Fuld brugervejledning.pdf” side 6.
2. Slet vinterprogrammet på den.
   1. Tryk på ”Menu”.
   2. Displayet viser ”Program”; tryk ”ok”.
   3. Tryk på ”+” indtil displayet viser ”Slet”.
   4. Tryk på ”+” indtil displayet viser ”Alt”; tryk så ”ok”.
   5. Displayet viser ”Bekræft”, tryk ”ok” igen.
3. Efter sletningen viser displayet ”NYT PROG”, tryk ”ok”.
   1. Hvis den ikke viser det, trykkes ”menu”, hvorefter der vælges ”Program” ved at trykke på ”ok”.
4. Tryk ”ok”.
5. Displayet viser så ”Rele on”, tryk ”ok”.
   1. Hvis displayet viser ”Rele off” trykkes bare på ”+” eller ”-” til den viser det rigtige.
6. Den spørger efter ”TID” for on (svarende til venstre knap på styringsenhed) – tiderne ses i tabel på sidste side.
   1. Først indstilles time-tallet, vha. ”+” og ”-” knapperne; derefter trykkes ”ok”.
   2. Dernæst instilles minut-tallet, vha. ”+” og ”-” knapperne; derefter trykkes ”ok”.
7. Displayet blinker ”Mandag”, tryk ”ok”.
8. Displayet blinker ”Kopier”, tryk ok.
9. Displayet blinker ”Plus tirs”, tryk ”ok”.
10. Punkt 9 fortsættes t.o.m. displayet blinker ”Plus so”.
11. Dernæst blinker displayet selv ”Lagre”, hvortil der tykkes ”ok”.
12. Displayet viser ”Nyt program”, hvilket der trykkes ”ok” til.
13. Der trykkes ”+” indtil den i displayet viser ”Rele off”, hvortil der trykkes ”ok”.
14. Man følger så punkt 6-11 hvor man sætter tidspunktet for ”off” (svarende til højre knap på styringsenhed).
15. Til sidst trykkes ”Menu” for at afslutte.

# Vinter drift

**For at indstille ventilationen til vinter-drift (peak-hour drift):**

Følg guide til sommer; eneste forskel er, at punkt 5-14 gentages for hvert tidsinterval.